	[bookmark: _Hlk88550755][image: Brasao%20-%20prefeitura]PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA
ESTADO DE MINAS GERAIS



	[image: Brasao%20-%20prefeitura]PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA
ESTADO DE MINAS GERAIS



	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Aquisição e Instalação de Abrigo 
“Ponto de Ônibus”
	CÓDIGO

	
	PON.ONI.2022

	
	PÁGINA

	
	2 / 7



	[bookmark: _GoBack]ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Aquisição e instalação de abrigo “Ponto de Ônibus” 


Sumário
CAPÍTULO 1.   CONDIÇÕES GERAIS	2
1.	INFORMAÇÕES PRELIMINARES	2
2.	OBJETO	3
3.	JUSTIFICATIVA	3
4.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4
4.1	LIMPEZA DA AREA DE IMPLANTAÇÃO	4
4.2	LIMPEZA DA OBRA	4
4.3	DESVIOS	4
4.4	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	4
4.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4
5.	ABRIGO DE PASSAGEIRO	4
5.1	FUNDAÇÕES	5
5.2	PISO	5
5.3	ESTRUTURA DOS PILARES DE SUSTENTAÇÃO	5
5.4	COBERTURA	6
5.5	FECHAMENTO	6
5.6	BANCOS	6
5.7	PINTURA, ACABAMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM	7

CAPÍTULO 1.   CONDIÇÕES GERAIS
[bookmark: _Toc102035247]INFORMAÇÕES PRELIMINARES
Todos os serviços a serem desenvolvidos na presente contratação deverão ser executados em observância ao conhecimento, com a melhor técnica disponível e em conformidade com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT aplicáveis, as NR's relacionadas à Portaria 3.214/78 do MTE, bem como o Código de Posturas e Código de Obras Municipal.
Serviços que não estejam previstos na planilha orçamentária só poderão serem executados mediante a autorização formal da Prefeitura Municipal, desde que devidamente justificados e nos casos previstos pela Lei 8.666/93.
Caso a CONTRATADA discorde de algumas das informações dispostas neste termo de referência, a mesma terá a obrigação de questiona-las antes da efetivação da contratação. Os itens ou informações não questionadas serão considerados como de total ciência e aprovados pela CONTRATADA. 
Os serviços deverão ser executados rigorosamente conforme Termo de Referência, não sendo permitida qualquer alteração sem autorização formal da Prefeitura Municipal.
Caso a Fiscalização Municipal entenda como inviável a execução de algum item previsto na planilha orçamentária, a Prefeitura Municipal reserva-se o direito de realizar supressão total ou parcial do (s) mesmo (s).
A Contratada deverá prestar assessoria técnica durante toda execução da obra a ser licitada, assim como o seu Engenheiro Projetista deverá realizar 5 (cinco) visitas “in loco” durante a obra de execução da aquisição e instalação de abrigo de ponto de ônibus, conforme datas estipuladas pela Fiscalização Municipal. Somente serão remuneradas pela Prefeitura as visitas que tenham sido realizadas pela Contratada e autorizadas pela Fiscalização Municipal. A Contratada terá obrigação de se posicionar formalmente quanto aos assuntos técnicos da obra, sempre que solicitada pela Fiscalização Municipal
[bookmark: _Toc102035248]OBJETO
Registro de preços para aquisição e instalação de abrigo “ponto de ônibus” em diversas áreas da cidade, para assegurar aos usuários proteção contra intempéries, fornecendo informações e conforto aos usuários, visando atender as necessidades da Administração Pública, em especial a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.
[bookmark: _Toc102035249]JUSTIFICATIVA
O abrigo é, portanto, uma estrutura que protege os usuários das intempéries, proporcionando maior conforto e comodidade no tempo de espera do ônibus, e consequente aumento da satisfação. Os abrigos apresentam diversas tipologias e devem considerar principalmente o uso do solo e o fluxo de pessoas.
A Prefeitura Municipal de Nova Era pretende aumentar a eficiência dos serviços do Sistema de Transporte Coletivo Municipal, a qual perpassa não somente pela oferta dos serviços como também contempla a infraestrutura para o transporte. Nesse sentido as intervenções nos abrigos de pontos de embarque e desembarque são de extrema importância, uma vez que os locais de parada são o primeiro ponto de contato dos usuários com o sistema e as suas condições podem ou não estimular o uso do serviço ofertado.
Torna-se fundamental, portanto, manter os abrigos em condições que ofereçam conforto, segurança e acessibilidade aos usuários, como também para os transeuntes, respeitando a área de livre circulação e contribuindo para qualificar o sistema de mobilidade urbana da cidade de Nova Era.
[bookmark: _Toc102035250]SERVIÇOS PRELIMINARES
0. [bookmark: _Toc102035251]LIMPEZA DA AREA DE IMPLANTAÇÃO
A área deverá ser limpa, com retirada do abrigo de passageiros existente, com a remoção do piso e meio-fio existente e/ou da camada vegetal de forma a permitir a verificação dos níveis e o perfeito assentamento do abrigo e execução da calçada. O material retirado (piso e abrigos antigos) deve ser destinado a local indicado pelo Secretário de Obras. 

0.1 [bookmark: _Toc102035252]LIMPEZA DA OBRA
A limpeza da obra deverá ser feita constantemente de modo que permaneça livre de obstáculos e entulhos que prejudiquem o bom andamento dos serviços. 

0.2 [bookmark: _Toc102035253]DESVIOS
Durante a execução deverá haver desvio provisório de passeio, atendendo à legislação pertinente. 

0.3 [bookmark: _Toc102035254]MÁQUINAS E FERRAMENTAS	
 O fornecimento de máquinas e equipamentos necessários e adequados para a realização da obra fica a cargo do construtor. 

0.4 [bookmark: _Toc102035255]ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
As execuções dos serviços referentes à obra contratada deverão obedecer aos projetos, detalhes e especificações gerais fornecidas pelos responsáveis técnicos. O referido projeto e o memorial descritivo constituem parte integrante do contrato. A responsabilidade da contratação de profissionais para a execução dos serviços fica a cargo da empresa executante da obra. 
[bookmark: _Toc102035256]ABRIGO DE PASSAGEIRO
O abrigo deverá ser executado em estrita obediência aos projetos e as normas da ABNT. A execução de qualquer parte da estrutura implicará na total responsabilidade da CONTRATADA por sua resistência, estabilidade e durabilidade. As larguras e alturas que serão utilizadas dependerão da capacidade suporte do solo, podendo ser maior do que o indicado.
Os abrigos para ponto de parada de ônibus deverão ser fabricados de forma modular, em perfis de aço, com dimensões conforme descrito neste termo de referência e modelo anexo.
Os materiais a serem empregados deverão ser de boa qualidade, novos, limpos e sem nenhum defeito de fabricação, com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros defeitos. Deverão ser perfeitamente esquadriados, tendo os ângulos soldados bem esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas, cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes.

	ITEM
	QNTD.
	UN.
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PARÂMETROS MÍNIMOS DE DESEMPENHO E QUALIDADE DO OBJETO

	01
	17
	UN.
	Abrigo para ponto de parada de ônibus
Dimensões:
3,50m (comprimento) x 1,70m (largura) x 2,60m (altura)
Estrutura:
Estrutura em pilares metálicos de aço ASTM A36;
Fechamento traseiro e lateral de vidro temperado 10mm;
Cobertura em telha trapezoidal termo acústica;
Assentos em ripas de madeira;
Painel de publicidade não luminoso 0,70m x 0,80m
Encosto em ripas de madeira;




0. [bookmark: _Toc102035257]FUNDAÇÕES
Cada abrigo para ponto de parada de ônibus receberá duas fundações superficiais, do tipo sapata, executadas em concreto armado, Fck ≥ 20MPa, dimensões 40x40x50cm.
Para cada sapata, deverá ser considerado um pilar metálico para sustentação da estrutura.

0.6 [bookmark: _Toc102035258]PISO
O piso na área do abrigo deverá ser executado em concreto com espessura de no mínimo 8cm, Fck ≥ 15MPa, pintado com sinalização viária de dois componentes com pistola de ar comprimido, uma demão, espessura de até 120µm com cor a ser definida pela Prefeitura Municipal de Nova Era.

0.7 [bookmark: _Toc102035259]ESTRUTURA DOS PILARES DE SUSTENTAÇÃO
As estruturas dos pilares principais localizados na parte traseira e frontal do abrigo deverão formar um pórtico para garantir uma maior estabilidade a estrutura. Os pilares em questão deverão ter dimensões iguais a 10x10cm #14.
A fixação da estrutura metálica de sustentação deverá ser realizada através de 4 (quatro) chumbadores do tipo parabolt em cada chapa de base do pilar metálico, deverá ser fixado pontualmente nas sapatas.

0.8 [bookmark: _Toc102035260]COBERTURA
A cobertura deverá ser composta por uma estrutura de barras de metalon secundarias e internas, soldadas, nas dimensões 50x30, chapa 14 e telhas termo trapezoidal acústica executadas em chapa 1,5mm fixadas a estrutura por parafusos auto perfurantes, garantindo a fixação aumentando a resistência aos ventos.

0.9 [bookmark: _Toc102035261]FECHAMENTO
O abrigo deverá ter fechamento traseiro e lateral de vidro temperado 10mm com acabamento liso e perfil U com os acessórios necessários para fixação do mesmo, de modo a proteger os usuários do vento garantindo a segurança do usuário e estabilidade do elemento.

0.10 [bookmark: _Toc102035262]BANCOS
Deverá ser previsto bancos com assentos e encostos de ripa de madeira envernizada para acomodar os usuários. Estes devem ser fixados de maneira que garantam a sua fixação em carga máxima de 400kg. 
O banco deverá conter três apoios, sendo 2 em suas extremidades e 1 no centro executados em perfil de metalon 50x30, de modo a oferecer estabilidade estrutural para resistência da carga supracitada. 
A fixação do banco deverá respeitar o espaço para portadores de necessidades especiais que utilizam a cadeira de roda para locomoção conforme ABNT NBR 9050.
Os assentos devem apresentar:
· Altura entre 0,40 m e 0,45 m, medida na parte mais alta e frontal do assento;  
· Largura do módulo individual entre 0,45 m e 0,50 m;  
· Profundidade entre 0,40 m e 0,45 m, medida entre a parte frontal do assento e a projeção vertical do ponto mais frontal do encosto;
· O banco deverá contar com um encosto de angulação entre 100° a 110° e altura de 0,40 a 0,45 cm de comprimento, a medida do encosto deve ser feita de sua parte mais alta até a parte mais alta do assento ao qual ele se conecta.

0.11 [bookmark: _Toc102035263]PINTURA, ACABAMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM
Deverá ser previsto pintura em toda a estrutura nas cores indicadas pela Prefeitura Municipal de Nova Era/MG.
A Contratada deverá prever em seu custo a instalação do abrigo para ponto de parada de ônibus.
Deverá prever também o fornecimento e instalação da placa de sinalização Ponto de Parada (ponto de ônibus). 
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