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AGOSTO DE 2020
[bookmark: _Toc49840300]CAPÍTULO 1.   CONDIÇÕES GERAIS
[bookmark: _Toc49840301]INFORMAÇÕES PRELIMINARES
Todos os serviços a serem desenvolvidos na presente contratação deverão ser executados em observância ao conhecimento, com a melhor técnica disponível e em conformidade com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT aplicáveis, as NR's relacionadas à Portaria 3.214/78 do MTE, bem como o Código de Posturas e Código de Obras Municipal.
A CONTRATADA é responsável pela saúde e segurança de funcionários e terceiros durante todo o período de execução da obra.
Serviços que não estejam previstos na planilha orçamentária não podem ser executados sem autorização formal da Prefeitura Municipal, desde que devidamente justificados e nos casos previstos pela Lei 8.666/93.
Caso a CONTRATADA discorde de algumas das informações dispostas no Projeto Executivo (planilhas, projetos, especificações e outros), a mesma terá a obrigação de questiona-las antes da efetivação da contratação. Os itens ou informações não questionadas serão considerados como de total ciência e aprovados pela CONTRATADA. 
Os serviços deverão ser executados rigorosamente conforme Projeto Executivo, não sendo permitida qualquer alteração sem autorização formal da Prefeitura Municipal.
Caso a Fiscalização Municipal entenda como inviável a execução de algum item previsto na planilha orçamentária, a Prefeitura Municipal reserva-se o direito de realizar supressão total ou parcial do(s) mesmo(s).
Os serviços só poderão ser iniciados mediante apresentação dos seguintes documentos pela CONTRATADA:
· ART (Anotação de responsabilidade técnica) referente à execução dos serviços;
· Documentação referente à Segurança do Trabalho (ASO, PCMAT, PPRA, PCMSO);
· Ficha de EPI e APR (Análise preliminar de riscos);
· Lista de presença referente à treinamento de Segurança do Trabalho;
· Relação dos funcionários contendo nome e função;
· Histograma (mão de obra, equipamentos e ferramentas);
· Comprovantes de registro do funcionário na empresa.

[bookmark: _Toc49840302]OBJETO
O presente objeto refere-se à execução de obra para "REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA GAMELEIRA”, localizada entre as ruas Vila Lobos, Carlos Chagas, Augusto Ruschi e Vital Brasil, no bairro Morada dos Heróis, em Nova Era/MG. 
[bookmark: _Toc49840303]ESCOPO
Será executada a revitalização da praça da Gameleira, com objetivo de propiciar aos usuários uma melhor qualidade de vida, em busca de um espaço recreativo, explorando assim todo o potencial de utilização do local.
Os serviços contemplam a revitalização de todo o paisagismo da praça, bem como instalações de 4 (quatro) postes para uma melhor iluminação no local. Também serão incluídas lixeiras, bancos em concreto e conjunto de mesas e bancos para jogos.
Será executado no local, passeio em concreto usinado Fck ≥ 10 MPa, espessura 6 cm, não armado, exceto onde será construída a escada. A praça também contará com uma área em piso intertravado com cor natural e também cor do tipo Miscelânea, conforme detalhado no Projeto arquitetônico.  
A praça da Gameleira contará com um espaço destinado a equipamentos de academia ao ar livre, proporcionado aos moradores do bairro e usuários uma melhor qualidade de vida, incentivando assim hábitos saudáveis e a prática esportiva.
Como tratamento paisagístico, serão executados jardins ao longo da praça da Gameleira, e posteriormente realizado o plantio de plantas de forrações do tipo Singônio, Trapoeraba Roxa e Clorofitos, além do plantio de uma árvore florífera, do tipo Ipê Rosa.
[bookmark: _Toc49840304]CUSTOS DA OBRA
A obra será executada pela modalidade empreitada por preço unitário, conforme serviços previstos na planilha orçamentária.
Os preços unitários da planilha orçamentária são referenciais, limites máximos permitidos e correspondem ao custo total de cada serviço. Foram utilizadas como referência as tabelas da SETOP (Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais), SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), DEER-MG (Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais) e TCPO (Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos).
Estão incluídos no custo de cada item: Fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais e encargos complementares. No preço unitário estão incluídos todos os componentes necessários para execução de cada serviço, mesmo aqueles que embora não citados sejam indispensáveis para o seu desenvolvimento. Os Encargos complementares são custos associados à mão de obra, ou seja, alimentação, transporte, equipamentos de proteção individual, ferramentas e outros.
[bookmark: _Toc49840305]BDI
Para elaboração da planilha orçamentária foi utilizado BDI com desoneração, conforme Acórdão nº 2622/2013 e Lei 13.161 de 31/08/15. Os percentuais adotados para o cálculo estão detalhados em planilha anexa.
A Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - Lei 13.161/2015 desonera a folha de salários de diversas atividades econômicas da construção civil e impacta no cálculo do BDI mediante a majoração do percentual correspondente à 4,5% sobre o preço total da obra, em substituição à contribuição previdenciária patronal de 20% prevista nos encargos sociais.
A CONTRATADA deverá apresentar composição do BDI utilizado em sua proposta comercial, detalhando cada percentual separadamente (Administração central, seguros, riscos, garantias, despesas financeiras, lucro/remuneração, impostos).  O percentual de ISS deverá seguir a legislação Municipal. A CONTRATANTE realizará retenção do ISS conforme alíquota adotada na composição do BDI da CONTRATADA.
[bookmark: _Toc49840306]PRAZO DE EXECUÇÃO E CRONOGRAMA
Conforme cronograma físico financeiro, o prazo total para execução da obra é de 4 (quatro) meses, a contar da data de início das obras.
Em caso de atraso no cronograma da obra a CONTRATADA será penalizada conforme previsto em contrato, exceto em situações que o atraso possua justificativa técnica.
A CONTRATADA deverá atualizar o cronograma da obra semanalmente, comparando os valores previstos com os reais executados no período. Esse acompanhamento tem papel fundamental na identificação e correção de eventuais atrasos na obra.
[bookmark: _Toc49840307]MEDIÇÕES
Os serviços executados pela CONTRATADA serão medidos mensalmente, considerando o período compreendido entre os dias 25 do mês anterior e 24 do mês de realização da medição. A CONTRATADA deverá apresentar o boletim de medição no período compreendido entre os dias 25 e 30 de cada mês, conforme modelo fornecido pela Fiscalização Municipal. O boletim de medição deverá ser composto pelos seguintes documentos:
· Memória de cálculo conforme modelo aprovado pela Fiscalização Municipal;
· Relatório fotográfico dos serviços realizados;
· Apresentação da Guia de Previdência Social – GPS, FGTS e GFIP;
A Fiscalização Municipal terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de envio da medição, para se pronunciar quanto à validação do que foi apresentado.
A Fiscalização Municipal poderá solicitar à CONTRATADA, correções e adequações no processo de medição. Após realizar as eventuais correções, a CONTRATADA deverá encaminhar os documentos para a Fiscalização Municipal, que terá o prazo de 03 (três dias úteis), contados a partir da data de envio da revisão, para se pronunciar quanto a validação da medição. O processo de correções poderá ser repetido quantas vezes forem necessárias.
Após aprovada a medição, a CONTRATADA deverá enviar todos os documentos, inclusive a nota fiscal dos serviços executados, para coleta de assinaturas da Fiscalização Municipal. Os documentos de medição e a nota fiscal deverão ser encaminhados para a Secretaria Municipal de Fazenda, que realizará o pagamento em até 10 (dez) dias úteis.
[bookmark: _Toc49840308]OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) Executar todos os serviços com zelo, limpeza, eficiência e pontualidade, em consonância com as normas técnicas e procedimentos específicos.
b) Fornecer aos funcionários uniformes e todos os EPI´s necessários para a execução das tarefas e responsabilizar-se pela utilização correta dos mesmos.
c) Manter o local de trabalho sempre limpo e organizado (padrão 5S) e promover campanhas de conscientização e melhorias.
d) Monitorar e controlar a geração de resíduos, aplicáveis ao objeto do contrato, não contribuindo de nenhuma forma para contaminação do meio ambiente.
e) Substituir imediatamente todo e qualquer funcionário que a Fiscalização Municipal julgar ter comportamento inconveniente ou ser inadequado à execução dos serviços, sem ônus para a Prefeitura Municipal. A Substituição deverá ocorrer num prazo máximo de 10 (dez) dias úteis sem prejuízo das atividades, por profissional de capacidade igual ou superior ao substituído. Dependendo da situação, a Prefeitura Municipal poderá exigir o afastamento daquele profissional logo após sua comunicação.
f) Facilitar à Fiscalização Municipal o acesso a todos os materiais, equipamentos e ferramentas que serão utilizados na obra, inclusive notas fiscais, folhas de ponto, contracheques, e qualquer documentação pertinente à obra. 
g) Utilizar materiais, ferramentas e equipamentos novos, de primeira qualidade, que estejam de acordo com as especificações técnicas e recomendações do fabricante.
h) Submeter à Fiscalização Municipal, amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, a Fiscalização Municipal poderá solicitar à empresa a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.
i) Providenciar a aquisição dos materiais tão logo seja contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A Prefeitura Municipal não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento dos materiais pelos fornecedores.
j)  Utilizar profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas atividades necessárias à execução da obra.
k) Apresentar “Relatório diário de obra” detalhando os serviços e quantidades executadas, as condições climáticas, lista de funcionários e horário de trabalho, equipamentos, ferramentas e demais informações que a Fiscalização Municipal julgar necessárias.           O relatório deverá ser disponibilizado em duas vias e diariamente junto à frente de serviço, onde a Fiscalização Municipal irá validar o documento e recolher uma cópia.
l) Apresentar “Relatório fotográfico semanal”, detalhando todos os serviços desenvolvidos durante a semana. O relatório deverá ser enviado para a Fiscalização Municipal através de email.


[bookmark: _Toc49840309]CAPÍTULO 2.   ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
1. [bookmark: _Toc49840310]MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
O item corresponde às despesas com transporte, carga e descarga de equipamentos, materiais e ferramentas, além da mobilização e desmobilização da mão de obra (equipe de trabalho). 
A mobilização consistirá na colocação e montagem, no local da obra, de todo os materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, de acordo com o cronograma de execução, inclusive a instalação do canteiro da obra e outras instalações necessárias ao trabalho da CONTRATADA.
Todo o preparo da área para o canteiro de obras em geral, inclusive construções, acessos, rampas, escadas, plataformas, ligações de energia elétrica, água e esgoto, manutenção do canteiro e demais serviços relacionados ao bom funcionamento do mesmo será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo a mesma considerar tais itens na composição de custos do item mobilização e desmobilização da obra.
Também está incluído neste item a execução de limpeza geral da obra antes da entrega dos serviços.
Medição e pagamento
A medição da mobilização e desmobilização será realizada da seguinte maneira:
· 70% do valor total do item quando concluída a mobilização da obra, mediante aprovação do canteiro de obras pela Fiscalização Municipal.
· 30% do valor total do item quando concluída a desmobilização da obra, mediante termo de recebimento definitivo (TRD) da obra, validado pela Fiscalização Municipal.

1. [bookmark: _Toc49840311]CANTEIRO DE OBRAS
O canteiro de obras será fixado em área a ser determinada em conjunto pela Contratante e Contratada, o mesmo deverá ser bem estruturado e organizado. Será necessário à instalação de banheiro químico no local para uso da Contratada.    
Deverá ser garantida a organização em toda a área da obra, ou seja, a aplicação do programa 5S deverá ser evidente. Atenção especial deverá ser dada a organização de materiais, limpeza em toda a área e bom aspecto visual geral da obra.
A CONTRATADA é responsável por qualquer dano causado a terceiros durante a realização das atividades.
É expressamente proibida a entrada de terceiros no canteiro de obras, exceto com autorização da Fiscalização Municipal.

1. [bookmark: _Toc49840312]PLACA DE OBRA 
Consiste na instalação de placa de obra em chapa de aço galvanizado, nas dimensões de 3,00 x 1,50m, conforme modelo da Prefeitura Municipal. Estão inclusos no item todos os dispositivos de fixação necessários, além de suporte em peças de eucalipto tratado ou estrutura metálica. 
A arte da placa deverá ser confeccionada em adesivo especial, resistente a intempéries.
A placa deve ser instalada em local visível e seguro, mediante aprovação da Fiscalização Municipal.
Medição e pagamento
· O item será medido em unidade (unid), considerando o fornecimento de uma placa nas dimensões já especificadas.

1. [bookmark: _Toc491353712][bookmark: _Toc49840313]BANHEIRO QUÍMICO
O canteiro de obras deverá conter um banheiro químico durante todo o período de execução da obra. É de responsabilidade da CONTRATADA a locação, carga, transporte, descarga, conservação, manutenção e limpeza do mesmo. A CONTRATADA deverá promover uma rotina de higienização do banheiro químico.
Medição e pagamento
· O item será medido em meses (mês), considerando uma unidade de banheiro químico para a referida obra, conforme cronograma. Em caso de atrasos no cronograma provocados pela CONTRATADA, a mesma deverá manter o banheiro químico em perfeito funcionamento, no entanto esse custo não será remunerado pela Prefeitura Municipal.

1. [bookmark: _Toc49840314]ALUGUEL DE CONTAINER
O canteiro de obras deverá possuir um container durante todo o período de execução da obra, para utilização como almoxarifado/escritório da CONTRATADA. O container deverá possuir, no mínimo, as seguintes condições:
· Largura = 2,30m, comprimento = 6,00m, altura 2,50m;
· Estrutura com chapa de aço trapezoidal e isolamento acústico;
· Piso em compensado de madeira;
· Instalação elétrica e mobiliário.
Está incluído neste item a mobilização e desmobilização do container.
A CONTRATADA poderá optar por construir um almoxarifado/escritório ao invés de utilizar um container, desde que construção provisória possua as condições mínimas especificadas para o container. Essa opção depende de aprovação da Fiscalização Municipal.
Medição e pagamento
· O item será medido em meses (mês), considerando uma unidade de container para cada mês. Em caso de atrasos no cronograma provocados pela CONTRATADA, a mesma deverá manter o container em perfeito funcionamento, no entanto esse custo não será remunerado pela Prefeitura Municipal.

1. [bookmark: _Toc49840315]TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA
2. [bookmark: _Toc49840316]ESCAVAÇÃO MECANIZADA
Compreende na execução de escavação mecanizada com retroescavadeira ou equipamento similar, em material de 1ª categoria, para regularização e implantação dos níveis onde será construída a Praça da Gameleira.
As escavações deverão ser executadas conforme alinhamentos, inclinações, níveis e dimensões especificadas no Projeto Executivo/ Arquitetônico e Projeto Planialtimétrico.
É de responsabilidade da Contratada qualquer tipo de dano causado por falhas na execução da escavação do maciço de terra, bem como a sua reconstrução.  
O material escavado deverá ser utilizado nos locais onde houver necessidade de aterro, e caso exista volume excedente, está incluído neste item a carga e o transporte do volume até uma distância de 50 (cinquenta) metros. 
Os quantitativos de escavação estão detalhados na memória de cálculo da Planilha Orçamentária.
Medição e pagamento
· A medição será realizada em metros cúbicos (m³) de escavação efetivamente executada. 

2. [bookmark: _Toc27116656][bookmark: _Toc49840317]CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
Consiste na carga de material de qualquer natureza, sobre caminhão basculante, de forma mecanizada através de retroescavadeira ou equipamento similar.
Está prevista a carga de materiais para o bota-fora de materiais provenientes de limpeza.
Em caso de necessidades especiais, mediante autorização formal da Fiscalização Municipal, poderá ser realizada carga de material para outra finalidade.
Medição e pagamento
· A medição será realizada em metros cúbicos (m³) de carga de materiais efetivamente executada. 

2. [bookmark: _Toc27116657][bookmark: _Toc49840318]TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
Consiste no transporte de material de qualquer natureza, sobre caminhão basculante, quando for necessária a execução do item 3.2.
Está previsto o transporte para os serviços de bota-fora de materiais provenientes de limpeza.
Para distância média de transporte – DMT será considerada a soma do percurso de ida e volta em quilômetros.
O DMT previsto neste item é de 0 a 15 Km, dentro do perímetro urbano.
Assim como o item 3.2, a execução deste serviço só poderá ser realizada pela CONTRATADA mediante aprovação da Fiscalização Municipal.
Medição e pagamento
· A medição será realizada em metros cúbicos x quilômetros (m³ x Km), considerando o volume de material multiplicado pelo DMT, conforme critério adotado na memória de cálculo da Planilha Orçamentária.

2. [bookmark: _Toc27116658][bookmark: _Toc49840319]ATERRO MANUAL COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA E OU ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO
O aterro deverá ser executado com o solo proveniente das escavações, e em caso desses materiais não serem de boa qualidade poderão ser utilizados outros, mediante aprovação da Fiscalização Municipal. A área a ser aterrada deverá ser limpa e todo material deve ser adequado à compactação, isentos de detritos, matéria orgânica, pedras, etc.
O equipamento para compactação será escolhido em função das condições e natureza do solo, podendo ser utilizado compactador de percussão tipo “sapo”, placas vibratórias ou similares.
O material de aterro deverá ser espalhado em camadas de no máximo 20cm, e deverá ser compactado com umidade adequada até atingir o grau de compactação necessário.
Caso o material das escavações não seja apropriado para utilização no aterro, a CONTRATADA deverá comunicar à Fiscalização Municipal para que seja definido o local para extração do material adequado.
Medição e pagamento
· O item será medido em metros cúbicos (m³) de aterro efetivamente executado.

1. [bookmark: _Toc49840320]SERVIÇOS DIVERSOS
3. [bookmark: _Toc49840321]BANCO DE JARDIM EM CONCRETO APARENTE
O item consiste na execução e assentamento de bancos em concreto aparente, com acabamento em verniz, sem encosto, conforme quantidade e locais especificados no Projeto Arquitetônico.
Os bancos deverão ser apresentados nas seguintes dimensões:
· Comprimento 180 cm
· Largura 40 cm
· Espessura: 8 cm
Medição e pagamento
· O item será medido em unidade (unid) de banco de jardim em concreto aparente, considerando o quantitativo efetivamente executado, conforme Projeto Arquitetônico.

3. [bookmark: _Toc49840322]CONJUNTO DE MESAS E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS		
O item consiste na execução e assentamento de conjunto de mesas e bancos em concreto aparente para jogos.
O conjunto é composto por uma mesa quadrada com dimensões 0,90 x 0,90 m, 0,05 m de espessura e 0,80 m de altura, além de 04 bancos de mesa quadrados com dimensões 0,30 x 0,30 m, 0,05 m de espessura e 0,50 m de altura.
As mesas e bancos deverão ser fixados de acordo com o local pré-estabelecido no Projeto Arquitetônico.
A Contratada deverá prever em sua composição de custos todos os serviços e itens necessários para fixação dos conjuntos de mesas e bancos.
Caso haja dúvida sobre a execução do serviço, a contratada deverá entrar em contato com a Fiscalização Municipal para os devidos esclarecimentos.
Medição e pagamento
· O item será medido em conjunto (cj) de mesas e bancos de concreto para jogos, considerando o quantitativo efetivamente executado, conforme projeto arquitetônico.

3. [bookmark: _Toc49840323]BALIZADORES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
O balizador é um dispositivo de controle de tráfego, onde, neste caso, possuem a função de restringir o trânsito de veículos automotores na Rua Augusto Ruschi devido a sua alta inclinação. 
O item consiste na execução de balizadores conforme quantidade prevista no Projeto Arquitetônico, formato cilíndrico, Ø 20,0 cm, com altura igual a 1,10 m do piso, confeccionados em concreto armado com Fck ≥ 20 MPa, inclusive barras de aço CA-50/60. Para a sua devida fixação no piso, deverá ser realizado uma escavação de no mínimo 0,50 cm, após este procedimento, realizar a concretagem conforme resistência supracitada.
Deverá ser executada pintura refletiva para auxiliar a percepção visual dos balizadores.
Na composição do referido item estão incluídos todos os serviços e materiais necessários para a execução.
Medição e pagamento
· O item será medido em unidade (unid), considerando o quantitativo do serviço efetivamente executado.

3. [bookmark: _Toc49840324]GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO
O item consiste na execução de guarda corpo e corrimão em ambos os lados da escada, conforme Projeto Arquitetônico.
O Guarda-corpo deverá ser constituído em estrutura tubular de aço galvanizado DIN 2440, D = 2", com subdivisões em tubo de aço D = 1/2", com altura igual a 1,30 m. 
No guarda corpo deverá ser feita a fixação de corrimão simples, em tubo de aço galvanizado D = 1.1/2", H = 0,92 m
Além do fornecimento, instalação e fixação do guarda corpo e corrimão, deverá ser executada pintura de fundo anticorrosivo e pintura com tinta acrílica, conforme quantidade prevista no item 10.2.
O serviço deverá ser executado conforme local e quantitativo especificado na Memória de Cálculo anexa a Planilha Orçamentária.  
Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser comprovadamente de primeiro uso e atender rigorosamente aos padrões especificados e às normas da ABNT, devendo ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO.
Medição e pagamento
· O item será medido em metros lineares (m), considerando o quantitativo do serviço efetivamente executado.

3. [bookmark: _Toc49840325]LIXEIRA EM AÇO GALVANIZADO
O item consiste no fornecimento e assentamento de lixeira em aço galvanizado e pintura à pó eletrostático, 35 litros, padrão SUDECAP, nos locais especificados no Projeto Arquitetônico.
Caso haja dúvida sobre a execução do serviço, a contratada deverá entrar em contato com a Fiscalização Municipal para os devidos esclarecimentos.
Figura 1 – Lixeira padrão SUDECAP
[image: Resultado de imagem para lixeira padrao bh]
Medição e pagamento
· O item será medido em unidade (unid) de lixeira padrão SUDECAP, considerando o quantitativo efetivamente executado, conforme projeto arquitetônico.

1. [bookmark: _Toc49840326]INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4. [bookmark: _Toc49840327]PADRÃO CEMIG AÉREO, TIPO B2, BIFÁSICO, ALTURA DE 7,00 METROS, COMPLETO
O item consiste na instalação de Padrão CEMIG aéreo, tipo B2, disjuntor termo-magnético 60A, carga instalada de 10,1 até 15,0 Kw, bifásico, altura de 7.0 metros, conforme Norma de Distribuição da CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais), ND-5.1 “Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária – Rede de Distribuição Aérea – Edificações Individuais”, tabela 1 “Dimensionamento para unidades consumidoras urbanas ou rurais atendidas por redes de distribuição secundária trifásicas (127/220V)”.
Deve ser considerada a base concretada para o engastamento do poste do padrão de entrada tipo B2.
Os disjuntores utilizados para o padrão devem ser de um dos modelos homologados pela CEMIG
Além do fornecimento, instalação e fixação do Padrão CEMIG aéreo, deverá ser executada parede de alvenaria de forma que a caixa fique embutida.
O serviço deverá ser executado conforme local especificado no Projeto Arquitetônico.
Na composição do referido item estão incluídos todos os serviços e materiais necessários para a execução completa do mesmo, inclusive fornecimento, carga, transporte e instalação.
Medição e pagamento
· O item será medido em unidade (unid.), considerando o quantitativo efetivamente executado.

4. [bookmark: _Toc49838298]POSTE TELECÔNICO EM AÇO, ALTURA LIVRE DE 6 METROS, 4 PÉTALAS
O item consiste na instalação de poste telecônico reto em aço galvanizado para engastar, altura livre de 6,00 metros e 1,00 metro engastado, 4 (quatro) pétalas, inclusive luminária pública de LED SMD, índice de proteção IP66, 150w, certificadas pelo INMETRO e homologadas conforme padrões CEMIG, inclusive relé fotocélula.
A instalação do poste telecônico reto em aço galvanizado deverá prosseguir de modo que a altura engastada do poste seja de 1,00 metro e mantenha uma altura livre de 6,00 metros.
O serviço deverá ser executado conforme local especificado no Projeto Arquitetônico.
Na composição do referido item estão incluídos todos os serviços e materiais necessários para a execução, inclusive fornecimento, carga, transporte e instalação.
Medição e pagamento
· O item será medido em unidade (unid.), considerando os postos efetivamente instalados.

4. [bookmark: _Toc49838299]POSTE TELECÔNICO EM AÇO, ALTURA LIVRE DE 6 METROS, 2 PÉTALAS
O item consiste na instalação de poste telecônico reto em aço galvanizado para engastar, altura livre de 6,00 metros e 1,00 metro engastado, 2 (duas) pétalas, inclusive luminária pública de LED SMD, índice de proteção IP66, 150w, certificadas pelo INMETRO e homologadas conforme padrões CEMIG, inclusive relé fotocélula.
A instalação do poste telecônico reto em aço galvanizado deverá prosseguir de modo que a altura engastada do poste seja de 1,00 metro e mantenha uma altura livre de 6,00 metros.
O serviço deverá ser executado conforme local especificado no Projeto Arquitetônico.
Na composição do referido item estão incluídos todos os serviços e materiais necessários para a execução, inclusive fornecimento, carga, transporte e instalação.
Medição e pagamento
· O item será medido em unidade (unid.), considerando os postos efetivamente instalados.

4. [bookmark: _Toc49838300]CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO “ZB” 52 X 44 X 70 CM
O item consiste na execução de caixa de passagem para piso do tipo “ZB” 52 x 44 x 70 cm – dimensão interna, executada “in loco” em alvenaria de blocos de concreto assentados com argamassa de cimento e areia, com espessura de 19 cm, revestidos internamente com chapisco, emboço e reboco com aditivo impermeabilizante. A CONTRATADA poderá optar por executar a caixa de passagem com formas e concreto armado, desde que aprovado pela Fiscalização Municipal.
Para a drenagem das águas que por acaso vierem a escoar para dentro da caixa, deve-se considerar um lastro de brita nº 02 ou 03, contendo 10 cm de espessura, apiloado manualmente.
Deverá ser utilizado tampo e aro em ferro fundido, articulados para caixa do tipo “ZB”.
O serviço deverá ser executado conforme local especificado pela Fiscalização Municipal.
Na composição do referido item estão incluídos todos os serviços e materiais necessários para a execução completa do serviço, inclusive fornecimento, carga, transporte, escavação, reaterro e assentamento.
Medição e pagamento
· O item será medido em unidade (unid.), considerando as caixas de passagem efetivamente executadas.

4. [bookmark: _Toc49838301]CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR
Os condutores dos circuitos deverão ser do tipo flexível, classe 5, isolamento tipo EPR/HEPR, não halogenado, antichama, antimofo, unipolar, seção de 16 mm², 90ºC, 0,6/1,0KV.
As cores obedecerão aos seguintes critérios:
· Condutores fase 01 na cor vermelho
· Condutores fase 02 na cor vermelho
· Condutores de proteção na cor verde
As emendas dos circuitos somente poderão ser executadas dentro das caixas de passagem, não sendo admitidas emendas desnecessárias ou no interior dos eletrodutos. Todas as emendas deverão ser soldadas e isoladas com fita autofusão.
Os circuitos deverão apresentar após a enfiação, perfeita integridade de isolação.
O serviço deverá ser executado conforme especificado na Planilha Orçamentária.
Na composição do referido item estão incluídos todos os serviços e materiais necessários para a execução.
Medição e pagamento
· O item será medido em metros (m), considerando os locais onde o serviço for efetivamente executado.

4. [bookmark: _Toc49838302]ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE
O item consiste na instalação de eletroduto de aço galvanizado leve, diâmetro de 1”.
O serviço deverá ser executado conforme especificado na Planilha Orçamentária.
Na composição do referido item estão incluídos todos os serviços e materiais necessários para execução do serviço, inclusive conexões, suportes e fixação.

Medição e pagamento
· O item será medido em metros (m), considerando os locais onde o serviço for efetivamente executado.

4. [bookmark: _Toc49838303]ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H ≤ 1,50 M
Compreende na execução de escavação manual de todo trecho necessário para execução do item 5.9.
Para execução da escavação manual de vala deverá ser considerado o comprimento de acordo com os quantitativos detalhados na memória de cálculo da Planilha Orçamentária, tendo a altura da vala igual a 0,40 m e largura igual a 0,20 m. Será de responsabilidade da CONTRATADA qualquer tipo de dano causado por falhas na execução da escavação do maciço de terra, bem como a sua reconstrução.  
Na composição do referido item estão incluídos todos os serviços e materiais necessários para execução do serviço
Medição e pagamento
· A medição será realizada em metros cúbicos (m³) de escavação efetivamente executada. 

4. [bookmark: _Toc49838304]APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM SOQUETE
Compreende nos serviços de apiloamento de fundo de valas com auxílio de soquete, em todo o trecho de vala escada para execução do item 5.9 desta Especificação Técnica
Os quantitativos de apiloamento de fundo de valas estão detalhados na Memória de Cálculo.
Na composição do referido item estão incluídos todos os serviços e materiais necessários para execução do serviço
Medição e pagamento
· O item será medido em metros quadrados (m²), considerando os quantitativos efetivamente executados.

4. [bookmark: _Toc49838305]MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO ANTI-CHAMA
A mangueira de PVC flexível corrugado antichama DN 60 mm (2”), das marcas normatizadas, deverão ser subterrâneas conforme quantitativo e local previsto na Planilha Orçamentária
A CONTRATADA deverá fazer a aquisição das mangueiras de PVC flexível corrugado de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações do INMETRO e NBR’s
Compreende neste serviço a utilização de arame guia (sonda) de aço galvanizado para a passagem dos condutores
Os quantitativos de mangueira de PVC flexível estão detalhados na memória de cálculo da Planilha Orçamentária.
Na composição do referido item estão incluídos todos os serviços e materiais necessários para execução do serviço
Medição e pagamento
· O item será medido em metros (m), considerando os quantitativos efetivamente executados.

4. [bookmark: _Toc49838306]ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS E MANGUEIRAS DE PVC ENTERRADO
Compreende nos serviços de envelopamento em concreto não estrutural, resistência característica a compressão (Fck) ≥ 13,5 MPa, para proteção da mangueira PVC flexível em toda sua extensão, conforme quantitativo previsto na Memória de Cálculo.
Esta medida tem como função proteger a mangueira PVC flexível contra qualquer acidente que venha ocorrer devido a plantio de forrações, escavações futuras etc.
Na composição do referido item estão incluídos todos os serviços e materiais necessários para execução do serviço
Medição e pagamento
· O item será medido em metros cúbicos (m³), considerando os quantitativos efetivamente executados.

4. [bookmark: _Toc49838307]REATERRO MANUAL DE VALA
Compreende na execução de reaterro manual de todo trecho conforme quantitativo executado no item 5.7.
Os quantitativos de reaterro estão detalhados na memória de cálculo da Planilha Orçamentária.
Na composição do referido item estão incluídos todos os serviços e materiais necessários para execução do serviço
Medição e pagamento
· A medição será realizada em metros cúbicos (m³) de escavação efetivamente executada.

1. [bookmark: _Toc49840338]EXECUÇÃO DE MURETA DE CONTENÇÃO E BASE DE CONCRETO
O item 6 consiste no detalhamento de serviços para a execução de mureta de contenção e base de concreto para passeio, conforme especificado em projeto.
5. [bookmark: _Toc49840339]ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS
O item consiste na escavação de vala para execução de mureta de contenção e base de concreto para passeio, conforme locais determinados no projeto arquitetônico. 
Para a execução da escavação manual de vala deverá ser considerado o comprimento de acordo com o projeto arquitetônico, largura igual a 0,20 m e altura 0,30 m, além de escavação para execução das fundações dos pilares de sustentação da mureta de contenção, onde deverá ser escavado a cada 2,50 metros, aproximadamente.
Após a escavação, deverá ser realizado o apiloamento de fundo de vala de toda a base escavada, para que não haja abatimentos futuros do solo. 
Medição e pagamento
· O item será medido em metros cúbicos (m³), considerando os quantitativos efetivamente executados.

5. [bookmark: _Toc49840340]APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA 
Consiste nos serviços de apiloamento de fundo de valas com auxílio de soquete, em todo trecho de vala escavada para mureta de contenção e base de concreto do passei.
Deverá ser apiloado todo o fundo da vala escavada de forma a diminuir os riscos de abatimento das estruturas.
Medição e pagamento
· O item será medido em metros quadrados (m²), considerando os quantitativos efetivamente executados.

5. [bookmark: _Toc49840341]LASTRO DE CONCRETO MAGRO
Consiste na execução de lastro de concreto magro em todo trecho de vala escavada para mureta de contenção e base de concreto do passeio.
Deverá ser executado lastro de concreto magro, com Fck ≥ 15 MPa, em todo o trecho de vala escavada, com espessura de 10cm, de forma que não ocorra o contato direto da mureta de contenção, fundação da mureta e base de concreto do passeio com o solo.
Medição e pagamento
· O item será medido em metros cúbicos (m³), considerando os quantitativos efetivamente executados.

5. [bookmark: _Toc49840342]ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CHEIO
O item consiste na execução de mureta de contenção em alvenaria de blocos de concreto espessura 20cm, cheios em concreto Fck ≥ 20 Mpa. Os blocos a serem utilizados deverão possuir Fck ≥ 4 Mpa.
Os itens descritos acima deverão ser executados de acordo com o Projeto Arquitetônico.
Caso haja dúvidas quanto à execução, a CONTRATADA deverá comunicar a Fiscalização Municipal, para que as mesmas possam ser sanadas.
Medição e pagamento
· O item será medido em metros quadrados (m2), considerando o quantitativo efetivamente executado.

5. [bookmark: _Toc49840343]CONCRETO ESTRUTURAL
O item consiste no fornecimento de concreto estrutural preparado em obra com betoneira, Fck ≥ 20 MPa, incluindo lançamento, adensamento e acabamento. O concreto será necessário para execução do cintamento, pilares e base da mureta de contenção, conforme Projeto Arquitetônico e detalhado na memória de cálculo da Planilha Orçamentária. 
O concreto será composto de cimento Portland ou comum, água, areia, agregado graúdo e aditivos que se revelem necessários para a obtenção de melhor trabalhabilidade ou outras propriedades.
A proporção nos quais os vários componentes serão usados na composição da mistura será determinada pela CONTRATADA, por qualquer método de dosagem racional, baseado na pesquisa dos agregados e da granulometria mais adequada e na melhor relação água-cimento, com o fim de assegurar uma mistura plástica, trabalhável segundo as necessidades de utilização, e um produto que após cura apropriada e um adequado período de endurecimento, tenha a durabilidade, impermeabilidade e resistência requeridos, sem o uso excessivo de cimento. 
O concreto deverá ter a consistência necessária para permitir o perfeito adensamento. 
Para evitar o aparecimento de fissuras por retração térmica, o teor de cimento deverá ser o mínimo possível para se atingir a resistência exigida.
A CONTRATADA deverá providenciar dispositivos para lançar o concreto adequadamente no local desejado, de modo a impedir a segregação de materiais.
O concreto deverá ser adensado até a densidade máxima praticável através de processos que provoquem a saída do ar, facilitem o arranjo interno dos agregados e melhorem o contato do concreto com as fôrmas e as armaduras. O adensamento do concreto será realizado através de equipamento elétrico ou à gasolina.
Em qualquer momento deverá haver vibradores em número suficiente para assegurar o adensamento satisfatório de todo o concreto lançado.
O vibrador deverá operar no adensamento de cada lance de concreto em posição próxima da vertical.
Os lances adicionais de concreto não serão superpostos até que o concreto lançado anteriormente tenha sido completamente vibrado.
Os tubos vibratórios não deverão deformar os moldes e evitar a formação de bolhas e de calda de cimento ao longo das fôrmas.
Deverão ser evitadas vibrações excessivas que possam causar segregação e exsudação.
Como existe possibilidade de retrações, tanto térmicas como hidráulicas, estas últimas poderão ser minimizadas mediante cura imediata e constante.
A molhagem de toda superfície de concreto deverá ser continuada por 14 dias.
No caso de haver condições, poderá ser mantido um espelho d'água de 5 cm de altura.
Todas as superfícies de concreto expostas ao ar livre deverão ser mantidas continuamente úmidas durante, pelo menos, três dias após o lançamento do concreto.

Controle de qualidade
O controle de qualidade e resistência do concreto será rigorosamente acompanhado pela Fiscalização Municipal. A CONTRATADA deverá apresentar laudos que comprovem a “Resistência Característica à Compressão do Concreto – Fck” exigidos nesta especificação técnica. A Fiscalização Municipal poderá, em qualquer etapa da obra, recolher corpos de prova para realizar testes de qualidade e resistência em laboratórios contratados pela própria Prefeitura Municipal.
Medição e pagamento
· A medição será realizada em metros cúbicos (m³), considerando os quantitativos efetivamente executados.

5. [bookmark: _Toc49840344]CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50
Consiste nos serviços de corte e instalação de aço CA – 50 com diâmetro de 8mm e comprimento variável, para execução do cintamento, pilares e fundações da mureta de contenção, conforme detalhado na memória de cálculo da Planilha Orçamentária.
Na composição do referido item estão incluídos todos os serviços necessários para a instalação das barras de aço.
Medição e pagamento
· O item será medido em quilograma (kg), considerando os locais onde o serviço for efetivamente executado.

5. [bookmark: _Toc49840345]FORMA E DESFORMA
O item consiste na execução de formas em tábuas de pínus, incluindo desforma, travamento e escoramento lateral.
As formas serão necessárias para execução de estruturas em concreto armado, conforme detalhado na memória de cálculo da Planilha Orçamentária.
Antes do lançamento do concreto deverá ser aplicada uma demão de desmoldante no interior das formas.
As formas não deverão apresentar curvaturas, sinais de apodrecimento e nós soltos. Sua posição deverá se manter inalterada durante e após o lançamento do concreto, devendo os movimentos ser objeto de controle. 
As formas deverão ser molhadas até a saturação antes do lançamento do concreto.
As formas para superfícies que ficarem expostas deverão ser executadas com chapas de madeira compensada com um mínimo de juntas. Deverá ser tomado todo o cuidado para que se tenha superfície realmente lisa após a retirada da forma. 
Somente será permitida reutilização das formas que se apresentarem em perfeito estado de uso e conservação.
A qualidade de todas as formas será de responsabilidade da CONTRATADA e estará sujeita à aprovação da Fiscalização Municipal.
Por ocasião do lançamento do concreto, as formas deverão estar isentas de incrustações de argamassa ou outros materiais estranhos. 
A desforma da estrutura deverá ser realizada nos prazos estipulados pela ABNT NBR 6118 – Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado. 
As formas deverão ser cuidadosamente removidas tão logo o concreto tenha endurecido e adquirido suficiente resistência para facilitar a cura especificada e possibilitar o reparo mais breve possível das imperfeições da superfície. Quaisquer reparos ou tratamentos necessários nessa superfície deverão ser executados de uma vez, imediatamente após a cura especificada. 
As formas serão retiradas sem produzir movimentos e nem choques no concreto. A CONTRATADA será responsabilizada por avarias no concreto e/ou nas estruturas causadas pela remoção das fôrmas.
Medição e pagamento
· O item será medido em metros quadrados (m²), considerando os quantitativos efetivamente executados.

5. [bookmark: _Toc49840346]CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
Deverá ser executado chapisco com argamassa traço 1:3 de cimento e areia, aplicado de forma manual através de colher de pedreiro
Será executado chapisco nos locais detalhados na memória de cálculo da Planilha Orçamentária.
Medição e pagamento
· O item será medido em metros quadrados (m²), considerando os quantitativos efetivamente executados.
5. [bookmark: _Toc49840347]REBOCO PARA RECEBIMENTO DE PINTURA
Consiste na execução de reboco com argamassa traço 1:2:8 de cimento, cal e areia,  aplicado manualmente, com espessura de 20 mm a 30 mm. 
O acabamento do reboco deverá ser desempenado e filtrado, sem imperfeições, para recebimento de pintura.
Será executado reboco nos locais detalhados na memória de cálculo da Planilha Orçamentária.
Medição e pagamento
· O item será medido em metros quadrados (m²), considerando os quantitativos efetivamente executados.

1. [bookmark: _Toc49840348]EXECUÇÃO DE BANCO DE CONCRETO
O item 6 consiste na execução de banco de concreto, com acabamento em cimento natado e envernizado, sobre uma base de concreto armado com fundações de estaca broca a cada 3 (três) metros.
6. [bookmark: _Toc49840349]ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS
O item consiste na escavação de vala para execução da cinta armada para base do banco de bloco de alvenaria, conforme local determinado no Projeto Arquitetônico. 
Para a execução da escavação manual de vala deverá ser considerado o comprimento de acordo com o projeto arquitetônico, largura igual a 0,60 m e altura 0,10 m.
Após a escavação, deverá ser realizado o apiloamento de fundo de vala de toda a base escavada, para que não haja abatimentos futuros do solo. 
Medição e pagamento
· O item será medido em metros cúbicos (m³), considerando os quantitativos efetivamente executados.

6. [bookmark: _Toc49840350]ESTACA BROCA DE CONCRETO
Consiste na execução de estaca broca com diâmetro de 200 mm e profundidade de 3,00 m, conforme detalhado no Projeto Arquitetônico.
As brocas deverão ser abertas com trado manual (concha ou helicoidal), e posteriormente preenchidos com concreto Fck ≥ 15MPa.
Em cada estaca broca deverão ser incluídos 4 (quatro) barras de aço Ø 10,0 mm e estribos de Ø 5,0 mm.
Medição e pagamento
· O item será medido em metros lineares (m) conforme critério adotado na memória de cálculo da Planilha Orçamentária.

6. [bookmark: _Toc49840351]APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA 
Consiste nos serviços de apiloamento de fundo de valas com auxílio de soquete em todo trecho de vala escavada, para a execução da cinta armada do banco em alvenaria de bloco de concreto, inclusive valas realizadas para execução da estaca broca de concreto.
Deverá ser apiloado todo o fundo da vala escavada, de forma a diminuir os riscos de abatimento das estruturas.
Medição e pagamento
· O item será medido em metros quadrados (m²), considerando os locais onde os serviços forem efetivamente executados.

6. [bookmark: _Toc49840352]CONCRETO ESTRUTURAL
O item consiste no fornecimento de concreto estrutural preparado em obra com betoneira, Fck ≥ 20 MPa, incluindo lançamento, adensamento e acabamento. O concreto será necessário para execução da cinta armada para a base do banco, conforme indicação da Fiscalização Municipal demonstrado no Projeto Arquitetônico. 
O concreto será composto de cimento Portland ou comum, água, areia, agregado graúdo e aditivos que se revelem necessários para a obtenção de melhor trabalhabilidade ou outras propriedades.
A proporção nos quais os vários componentes serão usados na composição da mistura será determinada pela CONTRATADA, por qualquer método de dosagem racional, baseado na pesquisa dos agregados e da granulometria mais adequada e na melhor relação água-cimento, com o fim de assegurar uma mistura plástica, trabalhável segundo as necessidades de utilização, e um produto que após cura apropriada e um adequado período de endurecimento, tenha a durabilidade, impermeabilidade e resistência requeridos, sem o uso excessivo de cimento. 
O concreto deverá ter a consistência necessária para permitir o perfeito adensamento. 
Para evitar o aparecimento de fissuras por retração térmica, o teor de cimento deverá ser o mínimo possível para se atingir a resistência exigida.
A CONTRATADA deverá providenciar dispositivos para lançar o concreto adequadamente no local desejado, de modo a impedir a segregação de materiais.
O concreto deverá ser adensado até a densidade máxima praticável através de processos que provoquem a saída do ar, facilitem o arranjo interno dos agregados e melhorem o contato do concreto com as fôrmas e as armaduras. O adensamento do concreto será realizado através de equipamento elétrico ou à gasolina.
Em qualquer momento deverá haver vibradores em número suficiente para assegurar o adensamento satisfatório de todo o concreto lançado.
O vibrador deverá operar no adensamento de cada lance de concreto em posição próxima da vertical.
Os lances adicionais de concreto não serão superpostos até que o concreto lançado anteriormente tenha sido completamente vibrado.
Os tubos vibratórios não deverão deformar os moldes e evitar a formação de bolhas e de calda de cimento ao longo das fôrmas.
Deverão ser evitadas vibrações excessivas que possam causar segregação e exsudação.
Como existe possibilidade de retrações, tanto térmicas como hidráulicas, estas últimas poderão ser minimizadas mediante cura imediata e constante.
A molhagem de toda superfície de concreto deverá ser continuada por 14 dias.
No caso de haver condições, poderá ser mantido um espelho d'água de 5 cm de altura.
Todas as superfícies de concreto expostas ao ar livre deverão ser mantidas continuamente úmidas durante, pelo menos, três dias após o lançamento do concreto.
Controle de qualidade
O controle de qualidade e resistência do concreto será rigorosamente acompanhado pela Fiscalização Municipal. A CONTRATADA deverá apresentar laudos que comprovem a “Resistência Característica à Compressão do Concreto – Fck” exigidos nesta especificação técnica. A Fiscalização Municipal poderá, em qualquer etapa da obra, recolher corpos de prova para realizar testes de qualidade e resistência em laboratórios contratados pela própria Prefeitura Municipal.
Medição e pagamento
· A medição será realizada em metros cúbicos (m³), considerando os quantitativos efetivamente executados.
6. [bookmark: _Toc49840353]ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO
Deverá ser assentada tela de aço soldada, nervurada, tipo Q-92, diâmetro Ø4,2mm e malha 15x15cm no ato da concretagem no trecho da cinta armada do banco.
A tela de aço deverá ser assentada em toda a cinta do banco, conforme detalhado na memória de cálculo da Planilha Orçamentária.
Não será medido o trecho onde o serviço for executado sem a autorização da Fiscalização Municipal. 
Medição e pagamento
· O item será medido em metros quadrados (m2), considerado o quantitativo efetivamente executado

6. [bookmark: _Toc49840354]FORMA E DESFORMA
O item consiste na execução de formas em tábuas de pínus, incluindo desforma, travamento e escoramento lateral.
As formas serão necessárias para execução de estruturas em concreto armado, conforme indicação da Fiscalização Municipal.
Antes do lançamento do concreto deverá ser aplicada uma demão de desmoldante no interior das formas.
As formas não deverão apresentar curvaturas, sinais de apodrecimento e nós soltos. Sua posição deverá se manter inalterada durante e após o lançamento do concreto, devendo os movimentos ser objeto de controle. 
As formas deverão ser molhadas até a saturação antes do lançamento do concreto.
As formas para superfícies que ficarem expostas deverão ser executadas com chapas de madeira compensada com um mínimo de juntas. Deverá ser tomado todo o cuidado para que se tenha superfície realmente lisa após a retirada da forma. 
Somente será permitida reutilização das formas que se apresentarem em perfeito estado de uso e conservação.
A qualidade de todas as formas será de responsabilidade da CONTRATADA e estará sujeita à aprovação da Fiscalização Municipal.
Por ocasião do lançamento do concreto, as formas deverão estar isentas de incrustações de argamassa ou outros materiais estranhos. 
A desforma da estrutura deverá ser realizada nos prazos estipulados pela ABNT NBR 6118 – Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado. 
As formas deverão ser cuidadosamente removidas tão logo o concreto tenha endurecido e adquirido suficiente resistência para facilitar a cura especificada e possibilitar o reparo mais breve possível das imperfeições da superfície. Quaisquer reparos ou tratamentos necessários nessa superfície deverão ser executados de uma vez, imediatamente após a cura especificada. 
As formas serão retiradas sem produzir movimentos e nem choques no concreto. A CONTRATADA será responsabilizada por avarias no concreto e/ou nas estruturas causadas pela remoção das fôrmas.
Medição e pagamento
· O item será medido em metros quadrados (m²), considerando as formas que realmente forem executadas.

6. [bookmark: _Toc49840355]ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO
O item consiste na execução de banco em alvenaria de blocos de concreto espessura 20cm, cheios em concreto Fck ≥ 15 Mpa, conforme dimensões especificadas em projeto. Os blocos a serem utilizados deverão possuir Fck ≥ 4 Mpa.
O banco deverá ser executado de acordo com o Projeto Arquitetônico.
Caso haja dúvidas quanto à execução do banco em alvenaria de blocos de concreto, a CONTRATADA deverá comunicar a Fiscalização Municipal, para que as mesmas possam ser sanadas.
Deverá ser executada junta de dilatação com isopor a cada 10 metros de confecção do banco em alvenaria de blocos de concreto.
Medição e pagamento
· O item será medido em metros quadrados (m²), considerando o quantitativo efetivamente executado.

6. [bookmark: _Toc49840356]CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
Deverá ser executado chapisco com argamassa traço 1:3 de cimento e areia, aplicado de forma manual através de colher de pedreiro.
Será executado chapisco em todas as faces visíveis do banco em alvenaria.

Medição e pagamento
· O item será medido em metros quadrados (m²), considerando os quantitativos efetivamente executados.

6. [bookmark: _Toc49840357]REBOCO DE CIMENTADO NATADO
Consiste na execução de reboco de cimento natado, com argamassa traço 1:1:5 de cimento, cal e areia, aplicado manualmente, com espessura de 20 mm. 
O acabamento do reboco deverá ser do tipo natado/queimado, devendo ser espalhada camada de cimento logo após a aplicação da argamassa, e em seguida a superfície deverá ser utilizada desempenadeira metálica. A superfície deverá ter acabamento perfeito para que posteriormente possa ser aplicada pintura em verniz.
Medição e pagamento
· O item será medido em metros quadrados (m²), considerando os quantitativos efetivamente executados.

6. [bookmark: _Toc49840358]PINTURA COM VERNIZ ACRÍLICO EM ALVENARIA OU CONCRETO
Antes de realizar a pintura com o verniz, a CONTRATADA deverá realizar a limpeza da superfície a ser aplicada.
Após a cura e polimento do estucamento, com a superfície limpa e seca aplicar uma demão de primer uniformemente mediante a utilização de rolo de lã ou pincel ou pistola. Após a aplicação do primer e quando este estiver totalmente seco, aplicar duas demãos de verniz, o intervalo entre as demãos deve ser de 6 a 24 horas, tanto o primer como o verniz de acabamento não deve ser diluído.
Medição e pagamento
· O item será medido em metros quadrados (m²), considerando os locais onde o serviço for efetivamente executado.

1. [bookmark: _Toc49840359]EXECUÇÃO DE PASSEIO E PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO
7. [bookmark: _Toc49840360]PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO, COR NATURAL
Deverá ser executado piso de concreto pré-moldado intertravado, com espessura de 8cm e Fck ≥ 35MPa, cor natural, assentados sobre coxim de cimento e pó de pedra na proporão de 1:8 levemente umedecido, com 6cm de espessura, de acordo com os alinhamentos, perfis e dimensões estabelecidas no Projeto Arquitetônico.
O pó de pedra deverá ser limpo e isento de matéria orgânica. A junta entre os blocos não poderá ser menor de 3mm e não superior a 5mm. A colocação dos pisos pré-moldados deve ser realizada de modo a evitar qualquer deslocamento dos já assentados, bem como irregularidades no colchão de assentamento, verificando frequentemente se estão bem colocados se ajustados. O formato de assentamento dos pisos intertravados será definido pela Fiscalização Municipal.
Após o assentamento, deve-se realizar o rejuntamento dos blocos intertravados através do espalhamento de pó de pedra na mesma proporção do coxim, bem como a compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada de assentamento.
Medição e pagamento
· O item será medido em metros quadrados (m²), considerando os quantitativos efetivamente executados.

7. [bookmark: _Toc49840361]PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO, COLORIDO
Deverá ser executado piso de concreto pré-moldado intertravado, com espessura de 8cm e Fck ≥ 35MPa, colorido, assentados sobre coxim de cimento e pó de pedra na proporão de 1:8 levemente umedecido, com 6cm de espessura, de acordo com os alinhamentos, perfis, cores e dimensões estabelecidas no Projeto Arquitetônico.
O pó de pedra deverá ser limpo e isento de matéria orgânica. A junta entre os blocos não poderá ser menor de 3mm e não superior a 5mm. A colocação dos pisos pré-moldados deve ser realizada de modo a evitar qualquer deslocamento dos já assentados, bem como irregularidades no colchão de assentamento, verificando frequentemente se estão bem colocados se ajustados. O formato de assentamento dos pisos intertravados será definido pela Fiscalização Municipal.
Após o assentamento, deve-se realizar o rejuntamento dos blocos intertravados através do espalhamento de pó de pedra na mesma proporção do coxim, bem como a compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada de assentamento.
Medição e pagamento
· O item será medido em metros quadrados (m²), considerando os quantitativos efetivamente executados.

7. [bookmark: _Toc49840362]PASSEIO EM CONCRETO USINADO
Consiste nos serviços de execução de passeio com largura de 1,50 metros, em concreto usinado, Fck ≥ 10 MPa, espessura 6cm, acabamento desempenado, com junta de dilatação executada com serra cliper, sem armação, incluindo escavação e/ou aterro, além de compactação do terreno, conforme locais especificados no Projeto Arquitetônico.
Caso haja dúvidas quanto à execução do serviço, a CONTRATADA deverá entrar em contato com a Fiscalização Municipal para que possam ser sanadas. 
Medição e pagamento
· O item será medido em metros quadrados (m²), conforme quantitativo de passeio efetivamente executado, considerando as medidas em planta. 

7. [bookmark: _Toc49840363]FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL
O item consiste no fornecimento de concreto estrutural preparado em obra com betoneira, Fck ≥ 20 MPa, incluindo lançamento, adensamento e acabamento. O concreto será necessário para execução da escada, conforme detalhado na memória de cálculo da Planilha Orçamentária. 
O concreto será composto de cimento Portland ou comum, água, areia, agregado graúdo e aditivos que se revelem necessários para a obtenção de melhor trabalhabilidade ou outras propriedades.
A proporção nos quais os vários componentes serão usados na composição da mistura será determinada pela CONTRATADA, por qualquer método de dosagem racional, baseado na pesquisa dos agregados e da granulometria mais adequada e na melhor relação água-cimento, com o fim de assegurar uma mistura plástica, trabalhável segundo as necessidades de utilização, e um produto que após cura apropriada e um adequado período de endurecimento, tenha a durabilidade, impermeabilidade e resistência requeridos, sem o uso excessivo de cimento. 
O concreto deverá ter a consistência necessária para permitir o perfeito adensamento. 
Para evitar o aparecimento de fissuras por retração térmica, o teor de cimento deverá ser o mínimo possível para se atingir a resistência exigida.
A CONTRATADA deverá providenciar dispositivos para lançar o concreto adequadamente no local desejado, de modo a impedir a segregação de materiais.
O concreto deverá ser adensado até a densidade máxima praticável através de processos que provoquem a saída do ar, facilitem o arranjo interno dos agregados e melhorem o contato do concreto com as fôrmas e as armaduras. O adensamento do concreto será realizado através de equipamento elétrico ou à gasolina.
Em qualquer momento deverá haver vibradores em número suficiente para assegurar o adensamento satisfatório de todo o concreto lançado.
O vibrador deverá operar no adensamento de cada lance de concreto em posição próxima da vertical.
Os lances adicionais de concreto não serão superpostos até que o concreto lançado anteriormente tenha sido completamente vibrado.
Os tubos vibratórios não deverão deformar os moldes e evitar a formação de bolhas e de calda de cimento ao longo das fôrmas.
Deverão ser evitadas vibrações excessivas que possam causar segregação e exsudação.
Como existe possibilidade de retrações, tanto térmicas como hidráulicas, estas últimas poderão ser minimizadas mediante cura imediata e constante.
A molhagem de toda superfície de concreto deverá ser continuada por 14 dias.
No caso de haver condições, poderá ser mantido um espelho d'água de 5 cm de altura.
Todas as superfícies de concreto expostas ao ar livre deverão ser mantidas continuamente úmidas durante, pelo menos, três dias após o lançamento do concreto.
Controle de qualidade
O controle de qualidade e resistência do concreto será rigorosamente acompanhado pela Fiscalização Municipal. A CONTRATADA deverá apresentar laudos que comprovem a “Resistência Característica à Compressão do Concreto – Fck” exigidos nesta especificação técnica. A Fiscalização Municipal poderá, em qualquer etapa da obra, recolher corpos de prova para realizar testes de qualidade e resistência em laboratórios contratados pela própria Prefeitura Municipal.
Medição e pagamento
· A medição será realizada em metros cúbicos (m³), considerando os quantitativos efetivamente executados.

7. [bookmark: _Toc49840364]ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO
Consiste no assentamento de armação em tela de aço soldada nervurada, modelo Q-92, Ø4,2mm, CA60, com malha de 15x15cm, para execução da escada na praça da Gameleira.
Para emendas de tela deverá ser realizado transpasse mínimo de uma malha, amarradas com arame recozido.

Medição e pagamento
· O item será medido em metros quadrados (m2), considerado o quantitativos efetivamente executados.

7. [bookmark: _Toc49840365]FORMA E DESFORMA
O item consiste na execução de formas em tábuas de pínus, incluindo desforma, travamento e escoramento lateral.
As formas serão necessárias para execução da escada, conforme detalhado na memória de cálculo da Planilha Orçamentária.
Antes do lançamento do concreto deverá ser aplicada uma demão de desmoldante no interior das formas.
As formas não deverão apresentar curvaturas, sinais de apodrecimento e nós soltos. Sua posição deverá se manter inalterada durante e após o lançamento do concreto, devendo os movimentos ser objeto de controle. 
As formas deverão ser molhadas até a saturação antes do lançamento do concreto.
As formas para superfícies que ficarem expostas deverão ser executadas com chapas de madeira compensada com um mínimo de juntas. Deverá ser tomado todo o cuidado para que se tenha superfície realmente lisa após a retirada da forma. 
Somente será permitida reutilização das formas que se apresentarem em perfeito estado de uso e conservação.
A qualidade de todas as formas será de responsabilidade da CONTRATADA e estará sujeita à aprovação da Fiscalização Municipal.
Por ocasião do lançamento do concreto, as formas deverão estar isentas de incrustações de argamassa ou outros materiais estranhos. 
A desforma da estrutura deverá ser realizada nos prazos estipulados pela ABNT NBR 6118 – Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado. 
As formas deverão ser cuidadosamente removidas tão logo o concreto tenha endurecido e adquirido suficiente resistência para facilitar a cura especificada e possibilitar o reparo mais breve possível das imperfeições da superfície. Quaisquer reparos ou tratamentos necessários nessa superfície deverão ser executados de uma vez, imediatamente após a cura especificada. 
As formas serão retiradas sem produzir movimentos e nem choques no concreto. A CONTRATADA será responsabilizada por avarias no concreto e/ou nas estruturas causadas pela remoção das fôrmas.
Medição e pagamento
· O item será medido em metros quadrados (m²), considerando as formas que realmente forem executadas.

7. [bookmark: _Toc49840366]REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO
Deverá ser realizada a remoção do meio-fio pré-moldado de concreto existente ao redor da praça da Gameleira, bairro Morada dos Heróis, conforme locais onde a Fiscalização Municipal julgar necessário. 
Antes da execução do serviço, a CONTRATADA deverá entrar em contato com a Fiscalização Municipal, para que juntos possam definir um local para armazenamento das peças de meio-fio, uma vez que será de responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos a carga, transporte e descarga de todo o meio-fio removido. Essas peças serão armazenadas pela Secretaria de Obras para que futuramente possam ser utilizadas em manutenções pelo município.
Medição e pagamento
· O item será medido em metros lineares (m) considerando os quantitativos efetivamente executados.

7. [bookmark: _Toc49840367]MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO
Deverá ser assetando meio-fio em concreto pré-moldado Fck ≥ 15MPa, com as seguintes dimensões:
· Comprimento = 80cm
· Face inferior = 13cm
· Face superior = 10cm
· Altura = 35cm
O meio-fio será assentado da forma convencional devendo sua altura livre ser igual a 15cm.
Será executada escavação manual de valas conforme dimensões do meio fio. O fundo da vala deverá ser regularizado com uma camada de material solto que foi retirado da vala e compactado através de soquete. Caso o material retirado da vala não seja de boa compactação, a Fiscalização Municipal deverá ser consultada para indicar outro material para utilização.
Após a regularização o meio-fio deverá ser assentando de maneira a representar a forma, o alinhamento e o nível previsto em projeto. Após o assentamento o meio-fio deverá ser rejuntado com argamassa traço 1:3 de cimento e areia. 
A CONTRATADA deverá escorar o meio-fio assentado com aterro compactado, de modo a evitar tombamentos e imperfeições no alinhamento e nivelamento. A CONTRATADA também é responsável por qualquer dano ou imperfeições causadas por terceiros. 
Controle de qualidade
O controle de qualidade e resistência do meio-fio será rigorosamente acompanhado pela Fiscalização Municipal. A CONTRATADA deverá apresentar laudos que comprovem a “Resistência Característica à Compressão do Concreto – Fck” exigidos nesta especificação técnica. A Fiscalização Municipal poderá, em qualquer etapa da obra, recolher corpos de prova para realizar testes de qualidade e resistência em laboratórios contratados pela própria Prefeitura Municipal.
As peças de concreto pré-moldado que não possuírem a resistência mínima exigida nesta especificação técnica deverão ser substituídos imediatamente pela CONTRATADA e não serão pagos pela Prefeitura Municipal.
Medição e pagamento
· O item será medido em metros lineares (m) de meio-fio efetivamente assentado.

1. [bookmark: _Toc49840368]PAISAGISMO
Consiste no plantio de forrações como clorofitos, singônio e trapoeraba roxa, conforme áreas de plantio detalhada no Projeto Arquitetônico.
A CONTRATADA será responsável pela aquisição, transporte, descarga, plantio, irrigação e conservação, assim como todos os itens descritos a seguir:
· Limpeza inicial do terreno;
· Erradicação de ervas daninha;
· Preparação do solo;
· Calagem e adubação;
· Plantio;
· Irrigação;
· Conservação.
8. [bookmark: _Toc49840369]PLANTIO E PREPARO DE COVAS - CLOROFITOS
O item consiste no plantio de clorofitos e preparo de covas, conforme área determinada no Projeto Arquitetônico.
A CONTRATADA deverá seguir as quantidades constantes no projeto. Além de fornecer mudas em perfeitas condições, ou seja, de tamanhos uniformes, em bom estado nutricional e bem enraizadas, deverá adotar cuidados especiais ao executar o plantio das espécies vegetais, sendo estes o preparo do solo, a qualidade do solo a ser introduzido, qualidade das mudas e manuseio das mesmas.
Após a conclusão do plantio, a CONTRATADA deverá ficar encarregada de irrigar o jardim abundantemente durante os primeiros 15 (quinze) dias. É aconselhável que a irrigação seja feita em horas de menor insolação, como nas primeiras horas da manhã e ao entardecer.
A CONTRATADA deverá prever na sua composição de custos a manutenção de um vigia durante o período noturno após o plantio das mudas, uma vez que existe o risco de furto das mesmas. A CONTRATADA é responsável pela segurança da obra, assim como os serviços executados, até que a Fiscalização Municipal formalize o recebimento da obra.
Medição e pagamento
· O item será medido em metros quadrados (m²), considerando os quantitativos efetivamente executados.

8. [bookmark: _Toc49840370]PLANTIO E PREPARO DE COVAS - SINGÔNIO
O item consiste no plantio de singônio e preparo de covas, conforme área determinada no Projeto Arquitetônico.
A CONTRATADA deverá seguir as quantidades constantes no projeto. Além de fornecer mudas em perfeitas condições, ou seja, de tamanhos uniformes, em bom estado nutricional e bem enraizadas, deverá adotar cuidados especiais ao executar o plantio das espécies vegetais, sendo estes o preparo do solo, a qualidade do solo a ser introduzido, qualidade das mudas e manuseio das mesmas.
Após a conclusão do plantio, a CONTRATADA deverá ficar encarregada de irrigar o jardim abundantemente durante os primeiros 15 (quinze) dias. É aconselhável que a irrigação seja feita em horas de menor insolação, como nas primeiras horas da manhã e ao entardecer.
A CONTRATADA deverá prever na sua composição de custos a manutenção de um vigia durante o período noturno após o plantio das mudas, uma vez que existe o risco de furto das mesmas. A CONTRATADA é responsável pela segurança da obra, assim como os serviços executados, até que a Fiscalização Municipal formalize o recebimento da obra.
Medição e pagamento
· O item será medido em metros quadrados (m²), considerando os quantitativos efetivamente executados.

8. [bookmark: _Toc49840371]PLANTIO E PREPARO DE COVAS – TRAPOERABA ROXA
O item consiste no plantio de trapoeraba roxa e preparo de covas, conforme área determinada no Projeto Arquitetônico.
A CONTRATADA deverá seguir as quantidades constantes no projeto. Além de fornecer mudas em perfeitas condições, ou seja, de tamanhos uniformes, em bom estado nutricional e bem enraizadas, deverá adotar cuidados especiais ao executar o plantio das espécies vegetais, sendo estes o preparo do solo, a qualidade do solo a ser introduzido, qualidade das mudas e manuseio das mesmas.
Após a conclusão do plantio, a CONTRATADA deverá providenciar a irrigação de toda a área, que deverá continuar diariamente, até um mínimo de 15 (quinze) dias. É aconselhável que a irrigação seja feita em horas de menor insolação, como nas primeiras horas da manhã e ao entardecer.
Os serviços relativos ao plantio de mudas deverão ser concluídos com antecedência suficiente ao término da Obra, para que o jardim não necessite de cuidados especiais para sua formação, em etapa posterior.
A CONTRATADA será responsável pela recuperação, replantio ou reparação do gramado, em todo ou parte, por um período de 45 (quarenta e cinco) dias a contar do término do plantio, às suas expensas e sem direito a indenização, no caso de morte de mudas ou dolo, quando da execução dos serviços.
A CONTRATADA deverá prever na sua composição de custos a manutenção de um vigia durante o período noturno após o plantio das mudas, uma vez que existe o risco de furto das mesmas. A CONTRATADA é responsável pela segurança da obra, assim como os serviços executados, até que a Fiscalização Municipal formalize o recebimento da obra.
Medição e pagamento
· O item será medido em metros quadrados (m²), considerando os quantitativos efetivamente executados.

8. [bookmark: _Toc49840372]PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA MUDAS DE ÁRVORES – IPÊ
As covas deverão ter dimensões de 40 cm x 40 cm com 40 cm de profundidade. O solo existente deverá ser retirado e substituído por terra de boa qualidade, própria para plantio e isenta de praga e ervas daninhas. 
As mudas deverão ser colocadas nas covas na posição vertical (raízes para baixo e copa/ folhagem para cima) de tal modo que as raízes fiquem livres e que a base da muda fique no nível desejado. A terra vegetal deve ser cuidadosamente espalhada em torno das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo após o preenchimento da cova.
Medição e pagamento
· O item será medido em unidade (unid), considerando o quantitativo do serviço efetivamente executado.

8. [bookmark: _Toc49840373]E 8.6 APLICAÇÃO DE CALCÁRIO E ADUBO EM SOLO
Deverá ser feita uma descompactação da camada superficial do solo onde será plantada as forrações. Essa descompactação tem como objetivo um melhor aproveitamento do processo de calagem e adubação do solo. Esse serviço poderá ser executado com a utilização de arado, grade, enxada rotativa ou mesmo uma enxada normal. 
Após a descompactação da camada superficial do solo deverá ser executado o processo de calagem, que consiste na mistura de terra com calcário. Ambos devem ser misturados e bem molhados para uma perfeita incorporação. 
Concluído o procedimento de calagem deverá ser incorporado ao solo o fertilizante. É recomendável que seja dado intervalo de pelo menos uma semana entre a conclusão do procedimento de calagem e a incorporação do fertilizante.
A dosagem do calcário e do fertilizante podem variar de acordo com o tipo de muda e também das condições do solo. É de total responsabilidade da CONTRATADA a realização de amostragem do solo e a determinação das referidas dosagens. 
Medição e pagamento
· Os itens serão medidos em metros quadrados (m²), considerando os quantitativos efetivamente executados.

1. [bookmark: _Toc49840374]EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE
O item consiste no fornecimento, transporte e instalação de todos os aparelhos referentes à academia ao ar livre.
Os equipamentos devem ser resistentes às ações climáticas, não apresentando defeitos, vícios ou modificações,
De acordo com o equipamento deverá ser executado um tipo de fixação, conforme as orientações fornecidas pelo fabricante, assegurando assim a qualidade e a perfeita utilização dos mesmos.
Após o assentamento, todos os equipamentos devem estar em pleno funcionamento, garantindo segurança aos usuários e durabilidade. Qualquer dano causado ao equipamento, inclusive danos à sua pintura e acessórios de fixação deverão ser reparados pela CONTRATADA.
Os equipamentos adquiridos devem obedecer rigorosamente a essa especificação, conforme modelos a seguir.
9. [bookmark: _Toc49840375]PRANCHA LATERAL COM EXERCITADOR DE PERNAS
Equipamento desenvolvido para trabalho em ambientes externos, resistente às ações climáticas, isenta de estofamento. 
Este equipamento aumenta a resistência muscular e fortalece os membros inferiores e fortalece a musculatura lateral do abdômen.
Estrutura principal fabricada com tubos de aço carbono de no mínimo 4’ x 3 mm; 3’ ½ x 3,75 mm; 2’ x 3 mm; 2’ x 2 mm; 1’ ½ x 1,50 mm. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura, 1,90 mm para apoio de pé e 2 mm pra banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), batente redondo de borracha flexível (53mm x 30mm), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16’, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8’ x 1 ¼’ e arruela zincada de no mínimo 5/8’, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8’, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2’ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3’ ½’, com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 1215 mm; Frente: 956 mm; Lateral: 1367 mm; Área: 1,306 m²; Peso: 26,79 kg.
Figura 2 – Cavalgada individual
[image: ]

Medição e pagamento
· O item será medido em unidade (unid) efetivamente executada, conforme critérios já especificados.

9. [bookmark: _Toc49840376]SIMULADOR DE PERCURSO DUPLO
Equipamento desenvolvido para trabalho em ambientes externos, resistente às ações climáticas, isenta de estofamento. 
Este equipamento melhora a capacidade cardiorrespiratória e cardiovascular, equilíbrio e a resistência muscular dos membros inferiores.
Estrutura principal fabricada com tubos de aço carbono de no mínimo 2’ ½ x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1’ ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabolt de no mínimo 3/8’ x 2 ½’, parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado.  Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 1077 mm; Frente: 522 mm; Lateral: 1727 mm; Área: 0,901 m²; Peso: 47,47 kg
Figura 3 – Simulador de percurso duplo
[image: ]

Medição e pagamento
· O item será medido em unidade (unid) efetivamente executada, conforme critérios já especificados.

9. [bookmark: _Toc49840377]SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL
Equipamento desenvolvido para trabalho em ambientes externos, resistente às ações climáticas, isenta de estofamento. 
Este equipamento fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade cardiorrespiratória.
Estrutura principal fabricada com tubos de aço carbono de no mínimo 2’ ½ x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1’ ½ x 3 mm; 1’ ½ x 1,50 mm; 1’ x 1.50 mm; Barra chata de no mínimo 2’ ½ x ¼’; 3/16’ x 1 ¼’. Tubo de aço carbono trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabolt de no mínimo 3/8’ x 2’ ½, parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2’ ½ e 2’ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Altura: 1192 mm; Largura: 550 mm; Profundidade: 1057 mm; Peso: 22 kg; Área: 0,34 m²
Figura 4 – Simulador de cavalgada individual
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Medição e pagamento
· O item será medido em unidade (unid) efetivamente executada, conforme critérios já especificados.

9. [bookmark: _Toc49840378]ESQUIADOR DUPLO
Equipamento desenvolvido para trabalho em ambientes externos, resistente às ações climáticas, isenta de estofamento. 
Este equipamento melhora a capacidade cardiorrespiratória e cardiovascular, equilíbrio e coordenação motora.
Estrutura principal fabricada com tubos de aço carbono de no mínimo 2’ ½ x 2 mm; 1’ ½ x 3 mm; 1’ ½ x 1.50 mm; 1’ x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16’ x 1 ¼’. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8’ x 2’ ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2’ ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 1323,50 mm; Frente: 1285 mm; Lateral: 1556 mm; Área: 1,999 m²; Peso: 57,83 kg
Figura 5 – Esquiador duplo
[image: ]

Medição e pagamento
· O item será medido em unidade (unid) efetivamente executada, conforme critérios já especificados.

9. [bookmark: _Toc49840379]GIRO VERTICAL COM DIAGONAL
Equipamento desenvolvido para trabalho em ambientes externos, resistente às ações climáticas, isenta de estofamento. 
Este equipamento fortalece os membros superiores, melhorando a coordenação motora e a mobilidade das articulações e cotovelos.
Estrutura principal fabricada com tubos de aço carbono de no mínimo 3’ ½ x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1’ x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16’, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8’ x 1 ¼’ e arruela zincada de no mínimo 5/8’, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8’, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2’ ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3’ ½’, ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.	Altura: 1800 mm; Largura: 1180 mm; Profundidade: 1180 mm; Área: 1,4 m²; Peso: 20kg
Figura 6 – Giro vertical com diagonal
[image: ]

Medição e pagamento
· O item será medido em unidade (unid) efetivamente executada, conforme critérios já especificados.

9. [bookmark: _Toc49840380]ABDOMINAL INDIVIDUAL
Equipamento desenvolvido para trabalho em ambientes externos, resistente às ações climáticas, isenta de estofamento. 
Este equipamento fortalece a musculatura do abdômen e previne problemas de coluna
Estrutura principal fabricada com tubos de aço carbono de no mínimo 3’ ½ x 3,75 mm; 2’ x 2 mm; 1’ ½ x 1,50 mm; 1’ x 1,50 mm. Oblongo de no mínimo 20 mm x 48 mm x.1,20 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Barra chata de no mínimo 2’ ½ x ¼’. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16’, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8” x 1 ¼” e arruela zincada de no mínimo 5/8”, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3’ ½ com acabamento esférico. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 518 mm; Frente: 570 mm; Lateral: 1675 mm; Área: 0,95 m²; Peso: 27,20 kg
Figura 7 – Abdominal individual
[image: ]

Medição e pagamento
· O item será medido em unidade (unid) efetivamente executada, conforme critérios já especificados.

9. [bookmark: _Toc49840381]PUXADOR COSTAS COM PEITORAL
Equipamento desenvolvido para trabalho em ambientes externos, resistente às ações climáticas, isenta de estofamento. 
Este equipamento fortalece os músculos das costas, ombros e peito.
Estrutura principal fabricada com tubos de aço carbono de no mínimo 3.½" × 3,75 mm; 2" × 2 mm; 2" × 3 mm; 2" × 5,5 mm; 1.½" × 2 mm; 1.½" × 1,50 mm; 1" × 1,50 mm. Articulação do equipamento fabricada com tubo de diâmetro de no mínimo 114mm com no mínimo 7 mm de espessura. Chapas de aço carbono cortadas a laser com espessuras mínimas de 2mm; 1/8", 3/16"; ¼" e 3/8". Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8" com parafusos de fixação zincados de no mínimo 3/8" × 1.¼" e arruela zincada de no mínimo 3/8". Utiliza-se (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3.½" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos de fixação galvanizados a frio com capa de proteção.
Altura: 1414 mm; Largura: 1091 mm; Profundidade: 1881 mm; Peso: 47,58 kg; Área: 2,05 m²
Figura 8 – Puxador costas com peitoral
[image: ]

Medição e pagamento
· O item será medido em unidade (unid) efetivamente executada, conforme critérios já especificados.

1. [bookmark: _Toc49840382]PINTURA
10. [bookmark: _Toc49840383]PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO
Consiste na execução de pintura, em duas demãos de tinta acrílica, conforme cor a ser definida pela Fiscalização Municipal.
O serviço será executado conforme locais e quantitativos previstos na Memória de Cálculo anexa à Planilha Orçamentária.
Todos os equipamentos necessários à execução do serviço estão incluídos no item.
Medição e pagamento
· O item será medido em metros quadrados (m2), considerando os quantitativos dos serviços efetivamente executados, conforme critério de medição adotado na Memória de Cálculo anexa à Planilha Orçamentária.

10. [bookmark: _Toc49840384]PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS
O item consiste na execução de pintura em uma (1) demão de fundo anticorrosivo (zarcão) e duas (2) demãos de tinta acrílica, conforme cor a ser definida pela Fiscalização Municipal
O serviço será executado conforme locais e quantitativos previstos na Memória de Cálculo anexa à Planilha Orçamentária.
Medição e pagamento
· O item será medido em metros quadrados (m2). Na medição de pintura do guarda corpo e corrimão será considerado apenas uma face (comprimento x altura), conforme critério de medição adotado na Memória de Cálculo anexa à Planilha Orçamentária.
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